35168 - PRESTO ALPA S applique
Mitigeur de douche mono-commande temporisé. De type Presto ALPA S® réf. 35168 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min),  sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, limitation de la température maximale par butée réglable. Bouton de commande en laiton chromé. Livrés avec raccords équerres.

Ou

35168 - PRESTO ALPA S applique
Mitigeur de douche mono-commande  temporisé. De type Presto ALPA S® réf. 35168 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- un bouton de commande en laiton chromé 
- avec raccords équerres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.