35190 - PRESTO ALPA encastré en boîtier étanche
Mitigeur de douche mono-commande temporisé encastré en boîtier étanche. De type Presto ALPA  réf. 35190 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min),  limitation de la température maximale par butée réglable. Plaque de finition et bouton de commande chromés. Boîtier étanche et film d’étanchéïté

Ou

35190 - PRESTO ALPA encastré en boîtier étanche
Mitigeur de douche mono-commande temporisé encastré. De type Presto ALPA 
 réf. 35190 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- plaque de finition et bouton de commande chromés.
- boîtier étanche et film d’étanchéïté
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
.