35192 - PRESTO ALPA  S® encastré
Mitigeur de douche mono-commande temporisé encastré en boîtier étanche. De type Presto ALPA S® réf. 35192 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min),  sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu, limitation de la température maximale par butée réglable. Plaque de finition et bouton de commande chromés. Boîtier étanche et film d’étanchéité

Ou

35192 - PRESTO ALPA  S® encastré
Mitigeur de douche mono-commande temporisé encastré. De type Presto ALPA S® réf. 35192 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- plaque de finition et bouton de commande chromés.
- boîtier étanche et film d’étanchéité
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
                          
.