35302 - Mitigeur monobloc mono-commande mural temporisé pour lavabo, EA 150 mm, bec tournant
Mitigeur mono-commande monobloc temporisé mécanique mural pour lavabo. De type Presto 3500 réf. 35302 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, fermeture automatique après temporisation 15sec, régulateur de débit intégré (5 l/min). Limitation de la température maximale par butée réglable. Entraxe 150 mm réglable. Avec bec tournant chromé de 120 mm et raccords excentriques M 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21), clapets anti-retours. Bouton de commande en métal chromé, corps en laiton chromé. Livré avec joints-filtres, raccords, rosaces et bec. 

35302 - Mitigeur monobloc mono-commande mural temporisé pour lavabo, EA 150 mm, bec tournant
Mitigeur mono-commande monobloc temporisé mécanique mural pour lavabo. De type Presto 3500 réf. 35302 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- Fermeture automatique après temporisation 15sec
- Régulateur de débit intégré à 5 l/min 
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Bec tournant chromé 120 mm
- Entraxe 150 mm réglable
- Raccords excentriques M 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21) et clapets anti-retours
- Bouton de commande en métal chromé, corps en laiton chromé. 
- Livré avec joints-filtres, raccords, rosaces et bec.