35303 - Mitigeur monobloc mono-commande mural temporisé pour douche, EA 150mm
Mitigeur mono-commande monobloc temporisé mécanique mural pour douche. De type Presto 3500 réf. 35303 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, fermeture automatique après temporisation de 30sec, régulateur de débit intégré (8 l/min). Limitation de la température maximale par butée réglable. Entraxe 150 mm réglable. Avec raccords excentriques M 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21), clapets anti-retours. Bouton de commande en métal chromé, corps en laiton chromé. Livré avec joints-filtres, raccords, rosaces. 

35303 - Mitigeur monobloc mono-commande mural temporisé pour douche, EA 150mm
Mitigeur mono-commande monobloc temporisé mécanique mural pour douche. De type Presto 3500 réf. 35303 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- Fermeture automatique après temporisation de 30sec
- Régulateur de débit intégré à 8 l/min 
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Entraxe 150 mm réglable
- Raccords excentriques M 3/4'' (20x27) x M 1/2" (15x21) et clapets anti-retours
- Bouton de commande en métal chromé, corps en laiton chromé. 
- Livré avec joints-filtres, raccords, rosaces.