35402 - Mitigeur de douche temporisé thermostatique Encastré Etanche TOUCH - Secteur
Mitigeur de douche thermostatique sensitif (PRESTO TOUCH®) encastré en boîtier étanche. De type Presto réf. 35401 ou techniquement équivalent. Avec fonction start /stop par effleurement, arrêt automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn), possibilité de purge automatique , Alimentation secteur 7V via 12V / 24V AC DC, régulateur de débit intégré (8 l/min),  limitation de la température maximale par butée à 38°C réglable par le gestionnaire. Plaque de finition et bouton de commande chromés. Boîtier étanche et film d’étanchéité.

35402 - Mitigeur de douche temporisé thermostatique Encastré Etanche TOUCH - Secteur
Mitigeur de douche thermostatique sensitif (PRESTO TOUCH®) encastré en boîtier étanche. De type Presto réf. 35401 ou techniquement équivalent. 
- Fonction start /stop par effleurement
- Arrêt automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn)
- Possibilité de purge automatique
- Alimentation secteur 7V via 12V / 24V AC DC
- Régulateur de débit intégré (8 l/min)
- Limitation de la température maximale par butée à 38°C réglable par le gestionnaire. 
- Plaque de finition et bouton de commande chromés. 
- Boîtier étanche et film d’étanchéité.