35809 - Robinet mitigeur mural temporisé pour lavabo
Mitigeur mono-commande temporisé mural. De type Presto 3500 réf. 35809 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (5 l/min), limitation de la température maximale par butée réglable. Bouton de commande en métal chromé. Avec bec tournant et raccords coudés réglables.

35809 - Robinet mitigeur mural temporisé pour lavabo
Mitigeur mono-commande temporisé mural. De type Presto 3500 réf. 35809 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 5 l/min 
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- un bouton de commande en métal chromé
- un bec tournant et deux raccords coudés réglables
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
OPTIONS : 
- Rosace de maintien arrière, de diamètre 56 mm, réf. 40910