38330 - PRESTO P 500 S B encastré
Robinet de douche encastré temporisé, alimentation en ligne 1/2". De type Presto 500 S B réf. 38330 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Façade inox brossé antivandalisme. Un régulateur de débit intégré à 6 l/min. Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Ou

38330 - PRESTO P 500 S B encastré
Robinet de douche encastré temporisé, alimentation en ligne 1/2". De type Presto 500 S B réf. 38330 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une alimentation en ligne 1/2"
- une façade inox brossé antivandalisme
- un  régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu