38335 - PRESTO 120 B encastré
Robinet d'urinoir  encastré temporisé, alimentation en ligne 1/2". De type Presto 120 B réf. 38335 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Façade en inox brossé antivandalisme. Réglage du débit – 5L/min.

Ou

38335 - PRESTO 120 B encastré
Robinet d'urinoir  encastré temporisé, alimentation en ligne 1/2". De type Presto 120 B réf. 38335 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une alimentation en ligne 1/2"
- une façade avant inox brossé antivandalisme
- un réglage du débit – 5L/min
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre (accessoires selon céramique, tube et effet d’eau).
PRODUIT ASSOCIE
Réf. 50954 Tube avce nez de jonction
Réf. 46910 Douille M1/2 avec nez de jonction