52037 - Mitigeur électronique mural  TC - Alimentation secteur
Mitigeur électronique mural  en traversée de cloison, pour lavabo, avec électronique déportée de type Presto Prestorizon réf 52037 ou techniquement équivalent. Débit 3L/min par limiteur de débit intégré. Alimentation secteur 230 V AC/9 VDC, et 2 électrovannes ½’’ déportées, pour alimentation eau chaude et eau froide. 2 clapets anti-retour. Diamètre du tube 38 mm. Epaisseur du mur : 01-40 mm. Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 45 secondes, toutes les 24h après la dernière utilisation.