52039 - Robinet électronique mural en traversée de cloison - Alimentation secteur
Robinet électronique mural  en traversée de cloison, pour lavabo, avec électronique déportée de type Presto Prestorizon réf 52039 ou techniquement équivalent. Débit 3L/min par limiteur de débit intégré. Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC/9 VDC, et 1 électrovanne ½’’ déportée.  Diamètre du tube 28 mm. Epaisseur du mur : 01-60 mm. Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 45 secondes, toutes les 24h après la dernière utilisation.