52041 - Robinet électronique mural pour lavabo avec électronique intégrée - Alimentation pile
Robinet électronique mural pour lavabo, avec électronique intégrée de type Presto Prestorizon réf 52041 ou techniquement équivalent. Débit 3L/min par limiteur de débit intégré. Alimentation pile lithium 9V  et électrovanne ½’’intégrées dans le corps du robinet. Diamètre du tube 45 mm.Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 45 secondes, toutes les 24h après la dernière utilisation.