52470 - Ensemble détection/bec pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (10 à 50 mm) lavabo à détection (CE) avec bec long. De type Presto réf. 52470 ou techniquement équivalent. Avec cellule de détection IP 65 extraplate et non démontable par l'avant. Débit pré réglé à 10 l/mn.  Durée d'écoulement paramétrable. Alimentation secteur avec transformateur 230 Volt / 12Volt - 6VA incorporé dans le boîtier. Bec long mural (fixation anti-rotation)

Ou

52470 - Ensemble détection/bec pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (10 à 50 mm) lavabo à détection (CE) avec bec long. De type Presto réf. 52470 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule de détection IP 65 extraplate et non démontable par l'avant
- un bec long mural (fixation anti-rotation)
- un robinet d'arrêt 
- un régulateur de débit intégré (10 l/min)
- un transformateur 230 Volt / 12Volt - 6VA incorporé dans le boîtier
- une durée d'écoulement paramétrable
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 
-