52501 - Détection électronique pour douche pour cloison 1-30mm, 30sec, 6l/min, secteur
Détection modulaire électronique monofluide murale en traversée de cloison fine 1 à 30mm pour douche, type Détection modulaire réf 52501 ou techniquement équivalent. Déclenchement automatique sans contact adapté PMR et arrêt après temporisation de 30sec modifiable. Fonction start / stop. Débit 6l/min avec régulateur intégré. Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC fourni. Alimentation G1/2". Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition rosace chromée. Livré avec robinet d'arrêt. A associer avec une pomme de douche. 

52501 - Détection électronique pour douche pour cloison 1-30mm, 30sec, 6l/min, secteur
Détection modulaire électronique monofluide murale en traversée de cloison fine 1 à 30mm pour douche, type Détection modulaire réf 52501 ou techniquement équivalent. Comprenant:
- Déclenchement automatique sans contact adapté PMR et arrêt après temporisation de 30sec modifiable.
- Fonction start / stop
- Débit 6l/min avec régulateur intégré. 
- Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC fourni. 
- Alimentation G1/2". 
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. 
- Finition rosace chromée. 
- Livré avec robinet d'arrêt. 
- A associer avec une pomme de douche.