52503 - Détection électronique pour lavabo pour cloison 30-200 mm, 3 l/min, secteur
Détection modulaire électronique monofluide murale en traversée de cloison de 30 à 200mm pour lavabo, type Détection modulaire réf 52503 ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. Débit 3l/min avec régulateur intégré. Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC fourni. Alimentation G1/2". Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition rosace chromée. Livré avec robinet d'arrêt. A associer avec un bec pour lavabo. 

52503 - Détection électronique pour lavabo pour cloison 30-200 mm, 3 l/min, secteur
Détection modulaire électronique monofluide murale en traversée de cloison de 30 à 200mm pour lavabo, type Détection modulaire réf 52503 ou techniquement équivalent. Comprenant:
- Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. 
- Débit 3l/min avec régulateur intégré. 
- Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC fourni. 
- Alimentation G1/2". 
- Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. 
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. 
- Finition rosace chromée. 
- Livré avec robinet d'arrêt. 
- A associer avec un bec pour lavabo.