55160 - PRESTO VOLTA sur plage
Mitigeur à détection (CE) sur plage avec sélecteur de température latérale. De type Presto VOLTA® réf. 55160 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Limitation de la température maximale par butée réglable, régulateur de débit intégré (3 l/min).Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

Ou

55160 - PRESTO VOLTA sur plage
Mitigeur sur plage à détection (CE). De type Presto VOLTA® réf. 55160 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée 
- un sélecteur de température latérale avec limitation de la température maximale par butée réglable
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.