55218 - PRESTO VOLTA sur plage
Mitigeur sans sélecteur à détection (CE) sur plage, eau délivrée pré-mitigée. De type Presto VOLTA® réf. 55218 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Six positions pour le réglage de la température, régulateur de débit intégré (3 l/min).Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexibles PEX et joints filtres.

Ou

55218 - PRESTO VOLTA sur plage
Mitigeur sans sélecteur sur plage à détection (CE), eau délivrée pré-mitigée. De type Presto VOLTA® réf. 55218 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée 
- Six positions pour le réglage de la température 
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et joints filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 
OPTIONS :
- Robinet d’arrêt droit MM 3/8’’ réf. 29860 (l’unité)
- Robinet d’arrêt filtre équerre M G1/2’’ / M G3/8’’ réf. 29870 (l’unité)