55251 - PRESTO VOLTA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto VOLTA® réf. 55251 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Limiteur de débit intégré 1,9 l/mn). Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexible PEX et robinet d’arrêt filtre.

Ou

55251 - PRESTO VOLTA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto VOLTA® réf. 55251 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet
- un limiteur de débit intégré à 1,9 l/mn
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexible PEX et robinet d’arrêt filtre
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.