55370 - PRESTO SENSAO 8400 N applique pour alimentation en ligne
Robinet d'urinoir électronique en ligne applique à détection automatique et temporisé. De type SENSAO 8400N ® réf. 55370 ou techniquement équivalent. 
Comprenant : une cellule optoélectronique , une alimentation pile intégré dans le robinet, un robinet d'arrêt intégré, un corps laiton avec traitement nickel chromé, un capot inférieur et un capot supérieur en métal injecté, un temps et prélavage configurable par le service technique PRESTO, prise en compte après 5s de présence, écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation.