55381 - PRESTO NOVA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto NOVA® réf. 55381 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur 230/7 V déporté dans boîtier étanche IP65). Régulateur de débit intégré (3L/min). Avec flexible PEX, robinet d’arrêt, filtre et clapet anti retour. Finition chromée. Système anti-débordement interdisant l'écoulement en continu.

55381 - PRESTO NOVA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto NOVA® réf. 55381 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation secteur par transformateur 230/7 V déporté dans boîtier étanche IP65
- un régulateur de débit intégré (3L/min)
- un système anti-débordement interdisant l'écoulement en continu
- avec flexible PEX, robinet d’arrêt, filtre et clapet anti retour
- finition chromée
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.