55418SB - PRESTO 7100 XL N ECO, alimentation secteur, 2l-4l - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) pour cuvette sans bride. De type Presto 7100 XL N® ECO réf. 55418SB ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur. Volume d'eau réglable de 2 à 4l. Régulateur de débit 60 l/min. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. Livré avec boitier et robinet d'arrêt intégré.

55418SB - PRESTO 7100 XL N ECO, alimentation secteur, 2l-4l - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) pour cuvette sans bride. De type Presto 7100 XL N® ECO réf. 55418SB ou techniquement équivalent :
- Avec cellule optoélectronique
- Alimentation secteur (transformateur non fourni)  
- Avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur
- Volume d'eau réglable de 2 à 4l 
- Régulateur de débit 60 l/min
- Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. 
- Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. 
- Livré avec boitier et robinet d'arrêt intégré.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.

PRODUITS À ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré