55418 - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur, ECO 2 L - 4 L
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7100 XL N® réf. 55418 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur. Volume d'eau réglable de 2 à 4 L. Rinçage automatique. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. Livré avec boitier et robinet d'arrêt intégré.

55418 - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur, ECO 2 L - 4 L
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7100 XL N® réf. 55418 ou techniquement équivalent :
- Avec cellule optoélectronique
- Alimentation secteur (transformateur non fourni)  
- Avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur
- Volume d'eau réglable de 2 à 4 L 
- Rinçage automatique
- Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. 
- Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. 
- Livré avec boitier et robinet d'arrêt intégré.