55432SB - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) pour cuvette sans bride. De type Presto 7100 XL N réf. 55432SB ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur. Double volume d'eau réglables de 4 l à 9 l pour grande chasse et 2 l à 6 l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Face avant antivandalisme en inox brossé 304L. Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 

55432SB - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) pour cuvette sans bride. De type Presto 7100 XL N réf. 55432SB ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- une cellule optoélectronique
- une alimentation secteur (transformateur non fourni)
- un bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur
- un double volume d'eau réglables de 4 l à 9 l et de 2 l à 6 l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un système antiblocage interdisant l'écoulement en continu 
- un rinçage automatique
- un robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique
- une face avant  antivandalisme en inox brossé 304L
Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.

PRODUITS À ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré