55434SB - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE)  pour cuvettes suspendues sans bride. De type Presto 7200 XL N® réf. 55434SB ou techniquement équivalent. Avec double volume ajustables indépendamment de 4 l à 9 l pour grande chasse et 2 l à 6 l pour petite chasse.  Avec cellule optoélectronique, alimentation pile et bouton poussoir mécanique en cas d'usure de la pile. Régulateur de débit 60 l/min. Système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu et d'un dispositif anti-siphonique. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré. Plaque de façade en inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 

55434SB - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) pour cuvettes suspendues sans bride. De type Presto 7200 XL N® réf. 55434SB ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- une cellule optoélectronique
 -une alimentation pile 
- un bouton poussoir mécanique en cas d'usure de la pile
- un double volume d'eau réglable de 2 à 6 l et de 4 à 9 l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un système antiblocage interdisant l'écoulement en continu et dispositif anti-siphonique
- un rinçage automatique
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- une face avant  antivandalisme en inox brossé 304L
- livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré