55434 - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7200 XL N® réf. 55434 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation pile et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de la pile. Volume d'eau réglable de 2 à 9 l. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 

55434 - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7200 XL N® réf. 55434 ou techniquement équivalent :
- Avec cellule optoélectronique, 
 - Alimentation pile 
- Avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de la pile
- Volume d'eau réglable de 2 à 9 L
-Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- Rinçage automatique
- Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. 
- Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. 
- Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré.