55436 - PRESTO 7300 XL N, alimentation secteur
Robinet de chasse directe à traversée de cloison et à détection (CE). De type Presto 7300 XL N® réf. 55436 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et avec bouton poussoir. Volume d'eau réglable de 2 à 9 l. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L

55436 - PRESTO 7300 XL N, alimentation secteur
Robinet de chasse directe à traversée de cloison et à détection (CE). De type Presto 7300 XL N® réf. 55436 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- un déclenchement manuel souple
- une face avant  antivandalisme en inox brossé 304 
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- un volume d'eau réglable de 2 à 9 l
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 
INDISPENSABLES
Transformateurs (montage sur rail DIN)
Réf. 90464 Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
Réf. 90711 Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
Réf. 90610 Pour 7 à 10 robinets (75 VA)
Transformateurs (en boîtier étanche IP65)
Réf. 90685 Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
Réf. 90704 Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
Réf. 90686 Pour 7 à 10 robinets (75 VA)
PRODUIT ASSOCIE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55