55438 - PRESTO SENSAO 8500 N ENCASTRE ANTIVANDALISME - Alimentation pile
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec détection optoélectronique automatique avec possibilité de rinçage forcée avec bouton manuel, système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas d’usure de la pile.• Alimentation hydraulique encastré mâle M G1/2 (15x21).• Alimentation électrique par pile lithium 6V CRP2 intégrée.• Plaque de commande en inox brossée 304L. •Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation. •Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO. • Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.

Ou

55438 - PRESTO SENSAO 8500 N ENCASTRE ANTIVANDALISME - Alimentation pile