55440 - PRESTO SENSAO 8600 N ENCASTRE ANTIVANDALISME - Alimentation secteur
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec détection optoélectronique automatique avec possibilité de rinçage forcée avec bouton manuel, système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas de rupture d’alimentation secteur ou de dégradation du détecteur. • Alimentation électrique par transformateur 230 V AC (non fourni). • Plaque de commande en inox brossée 304L. •Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation. •Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO. • Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.

Ou

55440 - PRESTO SENSAO 8600 N ENCASTRE ANTIVANDALISME - Alimentation secteur