55442 - PRESTO SENSAO 8300 N encastré, alimentation pile
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec détection optoélectronique automatique, système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas d'usure de la pile. Alimentation hydraulique encastré mâle M G1/2 (15x21). Alimentation par pile lithium 6V type CRP2. Plaque de commande en inox brossée 304L. Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation. Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO. Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.

55442 - PRESTO SENSAO 8300 N encastré, alimentation pile
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec :
- Détection optoélectronique automatique, 
- Système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas d'usure de la pile
- Alimentation hydraulique encastré mâle M G1/2 (15x21)
- Alimentation par pile lithium 6V type CRP2
- Plaque de commande en inox brossée 304L
- Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation
- Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO
- Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.