55444 - PRESTO SENSAO 8100N encastré, alimentation secteur
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec détection optoélectronique automatique, système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas de rupture d’alimentation secteur. Alimentation hydraulique Encastré mâle M G1/2 (15x21). Alimentation électrique par secteur (transformateur non fourni). Plaque de commande en inox brossée 304L. Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation. Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO. Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.

55444 - PRESTO SENSAO 8100N encastré, alimentation secteur
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec :
- Détection optoélectronique automatique
- Système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas de rupture d’alimentation secteur
- Alimentation hydraulique : Encastré mâle M G1/2 (15x21)
- Alimentation électrique par secteur (transformateur non fourni)
- Plaque de commande en inox brossée 304L
- Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation
- Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO
- Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.