55451 - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, pile
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto SENSAO® réf. 55451 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V dans boîtier déporté IP 65. Régulateur de débit intégré (8 l/min). Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec  robinet d’arrêt filtre.

55451 - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, pile
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto SENSAO® réf. 55451 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Cellule optoélectronique
- Alimentation par pile lithium 6 V dans boîtier déporté IP 65
- Régulateur de débit intégré (8 l/min)
- Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable. 
- Sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- Robinet d’arrêt filtre
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.