55478SB - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) PRESTO 7200 XL N pour cuvettes suspendues sans bride. De type Presto 7200 XL N® réf. 55478SB ou techniquement équivalent. Avec un double volume ajustables indépendamment de 4 l à 9 l pour grande chasse et 2 l à 6 l pour petite chasse.  Avec cellule optoélectronique, alimentation pile et bouton poussoir mécanique en cas d'usure de la pile. Régulateur de débit 60 l/min. Système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu et d'un dispositif anti-siphonique. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré. Face avant antivandalisme en inox, revêtement noir mat et bouton PVD or rose. Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 

55478SB - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE) pour cuvettes suspendues sans bride. De type Presto 7200 XL N® réf. 55478SB ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- une cellule optoélectronique
- une alimentation pile 
- un bouton poussoir mécanique en cas d'usure de la pile
- un double vomue d'eau réglable de 2 à 6 l et de 4 à 9 l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un système antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- un rinçage automatique
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- une face avant antivandalisme en inox, revêtement noir mat et bouton PVD or rose
- livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré