55478 - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile, finition noire et or rose
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7200 XL N® réf. 55478 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation pile et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de pile. Volume d'eau réglable de 2 à 9 L. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique. Face avant antivandalisme en inox, revêtement noir mat et bouton PVD or rose. Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 

55478 - PRESTO 7200 XL N, alimentation pile, finition noire et or rose
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7200 XL N® réf. 55478 ou techniquement équivalent :
- Avec cellule optoélectronique, 
- Alimentation pile 
- Bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de pile 
- Volume d'eau réglable de 2 à 9 L
- Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- Rinçage automatique
- Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- Face avant antivandalisme en inox, revêtement noir mat et bouton PVD or rose
- Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré.