55480 - PRESTO SENSAO 8300 N encastré, alimentation pile, finition noire mat
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec détection optoélectronique automatique, système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas d'usure de la pile. Alimentation hydraulique encastré mâle M G1/2 (15x21). Alimentation par pile lithium 6V type CRP2. Plaque de commande antivandalisme noire. Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation. Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO. Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.

55480 - PRESTO SENSAO 8300 N encastré, alimentation pile, finition noire mat
Robinet électronique pour urinoir pour montage encastré avec :
- Détection optoélectronique automatique
- Système antivandalisme et sécurité de fermeture en cas d'usure de la pile
- Alimentation hydraulique encastré mâle M G1/2 (15x21)
- Alimentation par pile lithium 6V type CRP2
- Plaque de commande antivandalisme noire
- Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation
- Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO
- Livré avec 1 boitier d’encastrement, 1 robinet d’arrêt, chevilles et vis de fixation.