56221 - Gamme So'o
Robinet simple sur plage rehaussé à détection (CE) sur plage. De type Presto So’o® réf. 56221 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet, régulateur de débit intégré (3 l/min).Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

Ou

56221 - Gamme So'o
Robinet simple sur plage rehaussé à détection (CE) sur plage. De type Presto So’o® réf. 56221 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée 
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.