56231 - Gamme So'o
• Robinet simple sur plage rehaussé à détection (CE) sur plage. De type Presto So’o® réf. 56231 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, une alimentation secteur par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65, régulateur de débit intégré (3 l/min).Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

Ou

56231 - Gamme So'o
Robinet simple rehaussé sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto So’o® réf. 56231 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation secteur par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.