56612 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Mitigeur sensitif couleur (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage avec sélecteur de température latérale. De type Presto TOUCH® réf. 56612 ou techniquement équivalent. Avec fonction start /stop par effleurement et régulateur de débit intégré (3 l/min). Alimentation secteur (transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65).. Limitation de la température maximale par butée réglable. Avec flexibles PEX et filtres panier. Purge automatique paramétrable.Couleur au choix de l’architecte, du maitre d’ouvrage

Ou

56612 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Mitigeur sensitif couleur (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage avec sélecteur de température latérale. De type Presto TOUCH® réf. 56612 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une fonction start /stop par effleurement
- un régulateur de débit intégré à 3 l/min
- une alimentation secteur par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- avec flexibles PEX et filtres panier
- purge automatique paramétrable.
Couleur au choix de l’architecte, du maitre d’ouvrage
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre