56623 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Mitigeur sensitif couleur (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage avec sélecteur de température latéral. De type Presto TOUCH® réf. 56623 ou techniquement équivalent. Avec fonction start /stop par effleurement et régulateur de débit intégré (3 l/min). Alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Limitation de la température maximale par butée réglable. Avec flexibles PEX, robinets d’arrêt droits et filtres panier.Couleur au choix de l’architecte, du maitre d’ouvrage

Ou

56623 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Mitigeur sensitif  couleur(CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage avec sélecteur de température latéral. De type Presto TOUCH® réf. 56623 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une fonction start /stop par effleurement
- un régulateur de débit intégré à 3 l/min
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- avec flexibles PEX, robinets d’arrêt droits et filtres panier
Couleur au choix de l’architecte, du maitre d’ouvrage
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre