56633 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Robinet simple sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage, alimentation en  eau froide ou mitigée. De type Presto TOUCH® réf. 56633 ou techniquement équivalent. Avec fonction start /stop par effleurement et régulateur de débit intégré (3 l/min). Alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Avec flexibles PEX, robinet d’arrêt droit et filtre panier. Purge automatique paramétrable.

Ou

56633 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Robinet simple sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage, alimentation en  eau froide ou mitigée. De type Presto TOUCH® réf. 56633 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une fonction start /stop par effleurement
- un régulateur de débit intégré à 3 l/min
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet
- un flexible PEX, robinet d’arrêt droit et filtre panier
- purge automatique paramétrable.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre