56656 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Mitigeur sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage avec sélecteur de température latéral. De type Presto TOUCH® réf. 56656 ou techniquement équivalent. Avec fonction start /stop par effleurement et limiteur de débit intégré (1,9 l/mn). Alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Avec flexibles PEX, robinets d’arrêt droits et filtres panier. Purge automatique paramétrable.

56656 - PRESTO TOUCH® sur plage 
Mitigeur sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage avec sélecteur de température latéral. De type Presto TOUCH® réf. 56656 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une fonction start /stop par effleurement
- un limiteur de débit intégré à 1,9 l/mn
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet
- avec flexibles PEX, robinets d’arrêt droits et filtres panier
- purge automatique paramétrable.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre