57034 - PRESTO NEO Sensor sur plage avec pile
Mitigeur à détection (CE) sur plage de type Presto NEO® Sensor réf. 57034 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V externe . Régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min). Une électrovanne externe. Écoulement automatique de 45 secondes 24h après dernière utilisation (durée et intervalle réglables). 

Ou

57034 - PRESTO NEO Sensor sur plage avec pile
Mitigeur sur plage à détection (CE). De type Presto Neo® Sensor réf. 57034  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V externe
- un régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min)
- une électrovanne externe
- écoulement automatique de 45 secondes 24h après dernière utilisation (durée et intervalle réglables)