57036 - PRESTO NEO Sensor mural avec pile
Mitigeur à détection (CE) sur plage de type Presto NEO® Sensor réf. 57034 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V externe . Régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min). Écoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Électrovanne externe

Ou

57036 - PRESTO NEO Sensor mural avec pile
Mitigeur sur plage à détection (CE). De type Presto Neo® Sensor réf. 57036  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V externe
- un régulateur de débit de type jet douchette intégré (1,9 l/min)
- écoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- électrovanne externe