57038 - PRESTO NEO Sensor sur plage avec alimentation basse tension
Mitigeur à détection (CE) sur plage de type Presto NEO® Sensor réf. 57034 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation électrique basse tension  (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche . Régulateur de débit type jet douchette (1,9 l/min). Écoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Électrovanne externe.

Ou

57038 - PRESTO NEO Sensor sur plage avec alimentation basse tension
Mitigeur sur plage à détection (CE). De type Presto Neo® Sensor réf. 57038  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation électrique basse tension  (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche (transformateur 230V AC / 12-24V AC non fourni)
- un régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min)
- un écoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- une électrovanne externe.