57040 - PRESTO NEO Sensor mural avec alimentation basse tension
Mitigeur à détection (CE) sur plage de type Presto NEO® Sensor réf. 57034 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation  électrique basse tension  (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche . Régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min). Écoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Électrovanne externe. Finition corps noir mat.

Ou

57040 - PRESTO NEO Sensor mural avec alimentation basse tension
Mitigeur sur plage à détection (CE). De type Presto Neo® Sensor réf. 57040  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation électrique basse tension  (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche
- un régulateur de débit intégré (1,9 l/min)
- un écoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- une électrovanne externe
- finition corps noir mat