57100OB - Robinet simple électronique mural pour lavabo, Applique, Pile, 3l/min, or brossé
Robinet simple électronique mural pour lavabo, installation applique avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57100OB ou techniquement équivalent. Débit 3L/min par régulateur de débit intégré. Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées. Alimentation G 1/2'' (15x21), Vanne d'arrêt intégrée. Diamètre du tube 44 mm. Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Laiton sans plomb et finition or brossé (PVD). Livré avec rosace, joint filtre, autocollant de signalisation.

57100OB - Robinet simple électronique mural pour lavabo, Applique, Pile, 3l/min, or brossé
Robinet simple électronique mural pour lavabo, installation applique avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57100OB ou techniquement équivalent comprenant:
- Débit 3L/min par régulateur de débit intégré. 
- Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation G 1/2'' (15x21)
- Vanne d'arrêt intégrée
- Diamètre du tube 44 mm 
- Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. 
- Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. 
- Laiton sans plomb et finition or brossé (PVD). 
- Livré avec rosace, joint filtre, autocollant de signalisation.