57104NM - Mitigeur  électronique mural pour lavabo , Traversée de cloison, 230V, 3l/min, noir mat
Mitigeur électronique mural pour lavabo, installation traversée de cloison avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57104NM ou techniquement équivalent. Débit 3L/min par régulateur de débit intégré. Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC, électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation Flexibles G 3/8'' (12x17). Diamètre du tube 44 mm. Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition noir mat. Livré avec rosace, écrou, joint et rondelle, flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et filtres paniers, robinets d'arrêt M M  G 3/8",  autocollant de signalisation, rallonge de 1m pour transformateur

57104NM - Mitigeur  électronique mural pour lavabo , Traversée de cloison, 230V, 3l/min, noir mat
Mitigeur électronique mural pour lavabo, installation traversée de cloison avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57104NM ou techniquement équivalent comprenant:
- Débit 3L/min par régulateur de débit intégré. 
- Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC 
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation Flexibles G 3/8'' (12x17)
- Diamètre du tube 44 mm 
- Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. 
- Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. 
- Finition noir mat. 
- Livré avec rosace, écrou, joint et rondelle, flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et filtres paniers, robinets d'arrêt M M  G 3/8",  autocollant de signalisation, rallonge de 1m pour transformateur