57136 - Mitigeur  électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, 12-24V, 1,9l/min sans RA
Mitigeur électronique mural pour lavabo, installation traversée de cloison avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57136 ou techniquement équivalent. Débit 1,9L/min par régulateur de débit intégré. Alimentation secteur basse tension  (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche (transformateur non fourni), électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation Flexibles G 3/8'' (12x17). Diamètre du tube 44 mm. Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Laiton sans plomb et finition chromée. Livré avec rosace, écrou, joint et rondelle, flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et filtres paniers,  autocollant de signalisation, rallonge de 1m pour alimentation

57136 - Mitigeur  électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, 12-24V, 1,9l/min sans RA
Mitigeur électronique mural pour lavabo, installation traversée de cloison avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57136 ou techniquement équivalent comprenant:
- Débit 1,9L/min par régulateur de débit intégré. 
- Alimentation secteur basse tension  (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche (transformateur non fourni)
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation Flexibles G 3/8'' (12x17)
- Diamètre du tube 44 mm 
- Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. 
- Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. 
- Laiton sans plomb et finition chromée. 
- Livré avec rosace, écrou, joint et rondelle, flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et filtres paniers,  autocollant de signalisation, rallonge de 1m pour alimentation