57138NM - Mitigeur  électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, Pile, 1,9l/min sans RA Noir Mat
Mitigeur électronique mural pour lavabo, installation traversée de cloison avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57138NM ou techniquement équivalent. Débit 1,9L/min par régulateur de débit intégré. Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées. Electrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation Flexibles G 3/8'' (12x17). Diamètre du tube 44 mm. Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Laiton sans plomb et finition Noir Mat. Livré avec rosace, écrou, joint et rondelle, flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et filtres paniers,  autocollant de signalisation.

57138NM - Mitigeur  électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, Pile, 1,9l/min sans RA Noir Mat
Mitigeur électronique mural pour lavabo, installation traversée de cloison avec électronique intégrée de type Presto LINEA réf 57138NM ou techniquement équivalent comprenant:
- Débit 1,9L/min par régulateur de débit intégré. 
- Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation Flexibles G 3/8'' (12x17)
- Diamètre du tube 44 mm 
- Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. 
- Rinçage automatique de 30 secondes  toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. 
- Laiton sans plomb et finition Noir Mat.
- Livré avec rosace, écrou, joint et rondelle, flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et filtres paniers,  autocollant de signalisation.