57202OB - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Secteur 12-24V, 1,9l/min sans RA Or Brossé
Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57202OB ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. Débit 1,9l/min avec spray régulé intégré. Alimentation secteur sans transformateur pour basse tension (12-24V AC/DC) , électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation par flexible F G 3/8''. Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition Or Brossé. Livré avec flexible PEX, filtre panier.

57202OB - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Secteur 12-24V, 1,9l/min sans RA Or Brossé
Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57202OB ou techniquement équivalent. 
- Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR
- Débit 1,9l/min avec spray régulé intégré
- Alimentation secteur sans transformateur pour basse tension (12-24V AC/DC)
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation par flexible F G 3/8''
- Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable
- Finition Or Brossé
- Livré avec flexible PEX, filtre panier