57204CB - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Pile, 3l/min avec RA Cuivre Brossé
Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57204CB ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. Débit 3l/min avec aérateur régulé intégré. Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées, électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation par flexible F G 3/8''. Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition Cuivre Brossé. Livré avec flexible PEX, filtre panier, robinet d'arrêt.

57204CB - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Pile, 3l/min avec RA Cuivre Brossé
Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57204CB ou techniquement équivalent. 
- Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR
- Débit 3l/min avec aérateur régulé intégré
- Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation par flexible F G 3/8''
- Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable
- Finition Cuivre Brossé
- Livré avec flexible PEX, filtre panier, robinet d'arrêt